[Http://www.btransit.org/Index.aspx?page=2368](http://www.btransit.org/Index.aspx?page=2368)

**找到 BT 的巴士车站。**所有的 BT 站被标记为与 BT 符号标记的停止和额外的信息登录上市停止名称、数量和路由服务的位置。 找到一辆巴士停在你下载 [**BT4U app**](http://www.btransit.org/Index.aspx?page=1427) 并让应用程序找到您的最近的车站。 备注: BT 只会接载乘客可在指定的巴士站停车和不名誉的标志要求。

  **没有智能手机的** 访问 [**www.BT4U.org**](http://www.bt4u.org/) 来访问相同的旅行规划的功能。

**等待在 BT 总线停止。** 提前到达! BT 4 U 提供的预计起飞时间, 但我们仍然建议您在抵达停止 5 分钟。 请确保 您 站在停止, 因此驱动程序知道你需要被拾起。

**有您的票价/传递准备就绪和寄宿的总线**。 请有确切的 [**fare**](http://www.btransit.org/Index.aspx?page=1068) 或 [**valid pass**](http://www.btransit.org/Index.aspx?page=1383) 可根据登机牌。 没有更改可以驱动和驱动程序不携带现金。 请与主板的总线在前挡盖、插入加价车费中或显示驱动程序您的通行证然后找到了座椅上。

所有的 BT 车轮椅、带有两个轮椅 securements。 我们的大巴士使用的布莱克斯堡有低层的含义没有步骤的前院。 驱动程序可能还跪着或较低的总线和部署匝道如果需要。 该席位的前部附近的巴士都是保留给老人和残疾人,

**高峰时的乘客量。**在繁忙的时间线可以过度拥挤的情况。 请移至背面的总线、和填写背面的总线的前端。 座椅的前部附近的总线是专为老人和残疾人, 而不使用驱动程序可能会要求乘客遵守这些座椅折叠起来, 使更多的站立。

**要求停止。**驱动程序不停止每到一站, 乘客必须在信号。 他们需要出口的拉动黄色停止请求的电源线给驱动程序的足够的预先通知安全停机的总线。

**退出总线。**请退出总线通过后挡盖和跨在巴士上最近的穿过人行横道。